启东市人民检察院数字会议发言系统
采购项目询价公告
根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院数字会议发言系统采购项目需求进行询价采购(详细设备清单见下表)。
一、采购需求
本次采购货物清单及技术参数要求如下：
	序号
	名称
	单位
	数量
	招标参数
	备注

	1
	全数字会议主机
	台
	1
	1、采用Ai5G全数字网络技术，独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率≥48K的非压缩音频传输，双系统双备份同时工作，确保会议顺利进行。
▲2、自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi6,同时支持2.4GHZ，5GHZ，≥24个信道可用，具有AP信道扫描功能，可扫描查看现场在线AP名称与无线信道的使用情况，支持手动选择或自动配置优质信道。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或者 CMA 标识检测报告证明）。
3、系统支持≥5300台有线会议单元和≥300台无线会议单元。
4、系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
▲5、PC软件支持≥32个字符人名下发到MIC话筒显示屏。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或者 CMA 标识检测报告证明）。
▲6、支持linux、Windows、Android、IOS、HarmonyOS系统管理主机，查看话筒状态，实时自动上线检测。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或者 CMA 标识检测报告证明）。
7、具有线会议单元与5Gwifi会议单元签到、表决、服务等同一个软件平台显示无缝互通数据。
8、有线会议单元与5Gwifi会议单元可以任意编组混音无缝输出。
▲9、具有≥4路6芯航空口，接数字有线会议单元，≥4路网口，≥2路RS-232串口，≥1路RS-458，≥1路同轴音频接口输出，≥1路光纤输出。（需提供产品功能或接口截图佐证）。
10、具有≥1路ALARM消防报警联动触发接口，支持烟雾传感器、消防系统对接，自动报警，主机与有线与无线话筒弹出报警界面，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
11、支持扩展环形手拉手连接，环形链路支持在线自动检测与恢复，中间任何一路有线会议单元出现故障，其他会议单元不影响使用，会议继续正常进行。
12、内置高性能DSP处理器，支持主机输出10段均衡EQ、延时器、音量等调节功能。
13、具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。。
▲14、会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，支持网络PC软件或浏览器控制，电脑支持导入现场图片进行模拟排位。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或者 CMA 标识检测报告证明）。
15、电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。
16、支持配置移动端APP会议管理软件，可控制开关会议单元、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能。
17、主机面板有一键关闭所有wifi无线会议单元或主机触控屏一键关闭无线会议单元，方便用户管理；
18、支持USB接口插U盘录音，先进噪声消除技术，实现更清晰录音，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示，主机耳机监听,可配常规功率40mW耳机直接使用。
19、主机系统预设≥4种语言：中、英、俄、法，可根据会议需求进行切换。
20、支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
21、面板具有录音、电源、AP等LED灯工作状态，录音时灯亮，接上AP时常亮，显示屏也可以查看录音状态。
	

	2
	全数字无线会议主席话筒
	只
	1
	1、高清≥2.4寸IPS全彩显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
3、咪杆具有双色指示灯，发言是红色，申请是绿色，可显示发言状态，拾音清晰灵敏。
4、话筒采用≥48kHz采样率，话筒开机连接时间≤5秒。
5、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
6、具有简约的TYPE-C设置SSID功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
7、具有发言计时和定时发言功能。
8、通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9、具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
10、芯片内置≥64Mbit储存空间，实体静音按键发言开关，可有效防止按键敲击声，保障会场环境良好。
11、支持任意大小ASCII、GBK、GB2312、UNICODE（全球语言）字库。
12、支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
▲13、支持智能检测故障功能，具有AP故障、主机通信故障、WIFI信号强度过低等异常信息提示。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或者 CMA 标识检测报告证明）。
14、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
15、内置锂电池，电池容量≥10小时。
16、具有≥1路3.5mm立体声耳机插口。
17、支持TYPE-C口进行升级程序和，支持QC3.0快充协议，支持18W快充充电，显示屏具有快充标识。
	

	3
	全数字无线会议代表话筒
	只
	10
	1、高清≥2.4寸IPS全彩显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
3、咪杆具有双色指示灯，发言是红色，申请是绿色，可显示发言状态，拾音清晰灵敏。
4、话筒采用≥48kHz采样率，话筒开机连接时间≤5秒。
5、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
6、具有简约的TYPE-C设置SSID功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
7、具有发言计时和定时发言功能。
8、通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9、具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
10、芯片内置≥64Mbit储存空间，实体静音按键发言开关，可有效防止按键敲击声，保障会场环境良好。
11、支持任意大小ASCII、GBK、GB2312、UNICODE（全球语言）字库。
12、支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
13、支持智能检测故障功能，具有AP故障、主机通信故障、WIFI信号强度过低等异常信息提示。
14、内置锂电池，电池容量≥10小时。
15、具有≥1路3.5mm立体声耳机插口。
16、支持TYPE-C口进行升级程序和，支持QC3.0快充协议，支持18W快充充电，显示屏具有快充标识。
	

	4
	全数字无线会议AP发射器（5G）
	只
	1
	1、兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达≥1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。
3、上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4、通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。
5、支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。
6、支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。
7、支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。
8、支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
	

	5
	全数字无线会议充电箱（20口）
	台
	1
	1、≥20口USB充电器
2、输出电压：5V DC，输出电流：单口2A
	


注：中标供应商需在中标后三个工作日内提供上述带“▲”参数的检测报告原件）或加盖原厂公章的复印件及截图证明材料供招标人核查，如不能按时提交或提交证明材料不符合招标文件要求的则视为未响应招标文件要求，取消其中标资格。
二、项目限价
本项目最高限价为人民币叁万元整（￥：30000.00），报价超过限价的为无效报价。
三、供应商资格要求
  1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
  2.本项目不接受联合体投标。
四、报价注意事项
1. 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价应包含完成本采购清单全部货物和服务所发生的所有费用，采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）货物采购、运输、安装、验收、税金等一切费用，直至达到正常使用要求。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定，结算时不再另行追加。请各供应商充分考虑各种因素。
2. 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。
有关技术及需求问题，请与采购单位联系。
采购单位：启东市人民检察院
联 系 人：王浩波
联系电话：0513-83359956
五、报价文件构成
（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；
（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书格式见附件二，非法定代表人参加投标时提交）
（4）法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时提交）；
（5）商务部分正负偏离表（格式见附件三）、技术部分正负偏离表（格式见附件三）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒
（6）报价表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。
（7）投标供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件五）；
（8）投标供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）。
报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。
    4.报价文件递交
报价文件请于2026年8月21日前密封送至启东市人民检察院，逾时则不予受理。
联系电话：0513-83359956。
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年8月21日9时（北京时间）。
开标地点：启东市人民检察院五楼会议室
注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至采购单位。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。   
六、商务要求
1. 质保期：质量保修期自项目整体验收合格签字之日起计算，质保期限为36个月。质保期内，如出现设备本身质量故障，供方须在约定时限内上门检修，免费更换故障设备及配件，不收取人工费、配件费；人为损坏、不当操作造成的故障不在免费质保范围内。
2. 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和性能要求，达到国家或行业规定的标准。
3. 质量要求：供应商须提供符合采购需求的产品，按设计要求及国家相关标准规范组织验收。
4. 配套部件：对于询价文件没有列出，而对该货物正常使用和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任予以补充，且总报价已包含此部分内容。
5. 无效报价：报价必须满足本项目采购清单的相关要求，否则视为无效报价。
6. 支付方式及期限：
（1）全部设备到货、安装调试完成并经验收合格后1个月内支付合同总价款的97%；
（2）剩余3%作为质量保证金，自验收合格之日起满36个月质保期，设备无质量问题、无违约情形，采购方在10个工作日内无息付清质保金。
七、中标方式
符合采购需求且整体报价最低者成交。                                                                                                                                                                                                              启东市人民检察院
                                              2026年8月13日


附件一：报价承诺书
报 价 承 诺 书
启东市人民检察院：
（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院数字会议发言系统采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。
2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。
3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。
4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。
5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。
6．我方的报价文件自开标后60天内有效。
7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：　　　　　　　　　

报价单位名称：（加盖单位公章）　　　　　　　　　

  年     月      日　　


附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市人民检察院：

 （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市人民检察院数字会议发言系统采购与安装项目 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。
被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：
身份证号码：
通讯地址：
联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附被授权人身份证正反面扫描件


附件三：
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件四、报价表范本
报    价    表
项目名称：启东市人民检察院数字会议发言系统采购与安装项目

	序号
	名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	人民币大写：                               （¥： ）
	



本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。
报价单位：　　　　           　   　（须盖章）   
联 系 人：                      
联系电话：                      
时    间：                      

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。


供应商名称（公章）：         

授权代表签字：               

日期：    年    月    日



