**启东市政府分散采购询价公告**

启东市人民检察院根据《中华人民共和国政府采购法》、启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院远程多屏协同智能信息发布触控屏设备采购项目进行询价采购(详细内容见下表)。

|  |
| --- |
|   |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能信息发布触控屏 | 米可 MICOO- L712数宽 SO550 义徕晟 ES-55C1 | 屏幕尺寸：55寸LG液晶显示器电压：220～250V (50/60Hz)能耗：270W屏幕比例：9：16最高分辨率：1920 X RGB X 1080亮度：550cd/㎡对比度：10000:1视角（U/D/L/R）：178/178色彩数：8-bit,16.7M扫描模式：逐行扫描工作温度：0～40˚C工作湿度：20～80%显示区域：1209\* 679mm(高\*宽)10点红外式触摸屏透光率：〉98%触摸分辨率：4096X4096扫描速率：50scans/s最小触摸体：>8MM响应速度：<16MS耐久性：>承受超过60,000,000次以上的多点触摸防暴性：直径为65.5mm（质量约为1040g）表面光滑温度：工作－20℃ to 50℃；存放－40℃ to 80℃湿度：工作0℃至85％；存放0℃至95％内置立体声功效音响100M网络接口模块ATX主机复位开关电源控制开关音量控制调节旋钮电源供应： 220V±10% 50HZ±1 HZ；安卓RK339932G固态硬盘内存4G 专用机架产品通过强制性3C认证生产企业通过ISO9001认证 | 台 | 1 | 　　支持接入院内应用平台　　　 |
| 2 | 软件 | 米可\数宽\义徕晟 | 专业定制信息发布编辑显示软件；多终端、多系统、多屏异地远程同屏显示控制；软件具有计算机软件信息发布和触摸查询著作权证书供货时提供原厂盖章计算机软件信息发布和触摸查询著作权证书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 平板 | 国产品牌 | 10.8英寸，8G+256G，屏占比≥90， WIFI，2K全面屏，可以实现和触控屏同屏互动 | 台 | 1 |
| 4 | 配件及施工 |  | 电源线、网络线、线槽、线管 | 批 | 1 |

**注：1.报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，符合要求的将以补充通知的形式在南通市公共资源交易网公布,未提供或不符合要求的将被视作无效报价。2.投标文件必须满足货物详细规格配置要求，不允许负偏离，否则视为无效投标文件。**

说明：

一、本项目采购最高限价为人民币**贰万玖仟贰佰元整（29200元）**，总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本次招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出投标报价。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。本询价以最低价的方法确定成交供应商。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市人民检察院

联系人：陈荣

联系电话：13921497116

3.报价文件构成

（1）**营业执照复印件**（加盖报价单位公章）：

（2）**报价表：**报价表须按询价文件提供的设备清单表内容与格式填写。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（3）**报价文件正、副本各一份。**

报价文件必须包含要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：**项目名称**、**报价单位名称**，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

报价文件请于**2021年 5月19日下午14：00-14：30** 密封送至启东市人民检察院5楼会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

5.报价保证金

（本项目不收取报价保证金）

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物质保二年。质保期内成交供应商提供24小时全免费质量保证和现场服务，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在15个工作日内完成供货，如不能按时交货并调试安装完毕，按违约处理，没收投标保证金,并 1年内取消启东市人民检察院采购投标资格。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，交货安装至采购单位指定位置，确保正常使用。

5.付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试到位，并经业主组织相关人员验收通过合格后凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。货物验收合格后一个月内付款至合同价97%；余款待质保期满后产品无质量问题一次性付清（无息）。

6.施工要求：

（1）屏幕显示内容，按照院方定制开发显示界面要求进行分割、分窗显示。

（2）本次改造，拆除原有设备，按照院方要求，重新布置。

（3）改造涉及原有线路的，对原线路、设备连接线路、供电线路、网络线路进行整理、归顺和调整，对没有用的线路进行拆除、对有故障的线路排除故障，调整线路与设备性能，确保能顺利接入院内网络与其他设备。

7、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，履约保证金将在成交供应商正常履约完毕并经采购人验收合格后一个月内无息退还。

8.约定事项：

在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

五、合同的签订及注意事项：

1、**成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。**

2、签订合同：询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：

**符合采购需求且总报价最低者成交。**如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

启东市人民检察院

 二0二一年五月十二日

附件1：报价表

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 名称 | 报价品牌型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元） | 备注 |
| 1 | 智能信息发布触控屏 |   | 屏幕尺寸：55寸LG液晶显示器电压：220～250V (50/60Hz)能耗：270W屏幕比例：9：16最高分辨率：1920 X RGB X 1080亮度：550cd/㎡对比度：10000:1视角（U/D/L/R）：178/178色彩数：8-bit,16.7M扫描模式：逐行扫描工作温度：0～40˚C工作湿度：20～80%显示区域：1209\* 679mm(高\*宽)10点红外式触摸屏透光率：〉98%触摸分辨率：4096X4096扫描速率：50scans/s最小触摸体：>8MM响应速度：<16MS耐久性：>承受超过60,000,000次以上的多点触摸防暴性：直径为65.5mm（质量约为1040g）表面光滑温度：工作－20℃ to 50℃；存放－40℃ to 80℃湿度：工作0℃至85％；存放0℃至95％内置立体声功效音响100M网络接口模块ATX主机复位开关电源控制开关音量控制调节旋钮电源供应： 220V±10% 50HZ±1 HZ；安卓RK339932G固态硬盘内存4G 专用机架产品通过强制性3C认证生产企业通过ISO9001认证 | 台 | 1 | 　 | 　 | 支持接入院内应用平台　 |
| 2 | 软件 |   | 专业定制信息发布编辑显示软件；多终端、多系统、多屏异地远程同屏显示控制；软件具有计算机软件信息发布和触摸查询著作权证书供货时提供原厂盖章计算机软件信息发布和触摸查询著作权证书原件。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 平板 |   | 10.8英寸，8G+256G，屏占比≥90， WIFI，2K全面屏，可以实现和触控屏同屏互动 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配件及施工 |  | 电源线、网络线、线槽、线管 | 批 | 1 | 　 | 　 |
| 合计 | 人民币（大写）： | 小写： |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

单    位：　　　　      （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时 间：